진공 샤프트 특징

전동축

• 경량진공전동축의 채용 → 경량화

• 전동축과 본래 금구의 일체화 → 저진동화

• 수원부는 볼 베어링 지지 → 저진동화

와이어 배선

• 콜게이트 튜브의 슬림화 ∅14 → ∅10

• 플렉시블 아우터로의 추종성 향상

롱 플렉시블 샤프트 특징