취 급 설 명 서

주행동력분무기

MSE-25H

	주행동력분무기 중요안전포인트

1. 연료를 보급할 때는,

반드시 엔진을 정지하고 화기엄금입니다.

2. 엔진 시동 시에는,

반드시 콕을 [閉]로 합니다.

3. 올바른 복장으로 작업하고,

반드시 방호안경․마스크․장갑 등의 보호구를 착용합니다.

4. 작업 중은,

기계의 주변에 사람이 다가오지 않도록 합니다.

5. 보조자와 공동작업을 행할 때는,

신호를 해서 안전을 확인합니다.

6. 주행동력분무기를 점검․조정할 때는,

반드시 엔진을 정지합니다.

이 기계를 사용할 때는 복창해 주십시오.

안전하게 작업하기 위해 꼭 지켜야 할 중요안전포인트는 상기의 내용입니다만, 이것이외에도 본문 안에 안전상 꼭 지켜야 할 사항을 을 붙여서 설명하고 있습니다.

꼼꼼히 읽고 반드시 지키도록 해주십시오.

	머리말

본 제품을 구입해주셔서 감사드립니다.

이 취급설명서는 안전하고 쾌적한 작업을 위해 제품의 올바른 취급방법, 간단한 점검 및 손질에 대해서 설명하고 있습니다.

사용 전에 이 취급설명서를 반드시 읽고 충분히 이해하고 본 제품이 오랫동안 우수한 성능을 발휘할 수 있도록 이 책자를 활용해 주십시오.

읽고 난 후 반드시 소중하게 보관하고 본 제품을 오랫동안 사용할 수 있도록 활용해 주십시오. 또한, 보다 좋은 제품을 제공하기 위해서 제품과 본 서의 내용이 일부 다른 경우가 있으므로 양해부탁드립니다.

본 제품에 대해서 문의사항이 있으시며 구입하신 판매점에 문의해 주십시오.

● 취급설명서는 소중하게 보관해 주십시오.

● 분실한 경우는 구입하신 판매점에서 입수해 주십시오.

● 본 제품을 개조하는 것은 안전하고 쾌적한 작업에 지장을 줄 뿐만아니라 매우 위험하므로 하지마십시오.

■ 주의사항에 대해서

표 시	주 요 도
	만약 경고에 따르지 않는 경우, 사망 또는 중상을 입을 수 있습니다.
	이 경고에 따르지 않는 경우, 사망 또는 중상을 입을 수 있습니다.
	이 경고에 따르지 않는 경우, 상처가 생길 수 있습니다.
	이 경고에 따르지 않는 경우, 기계의 손상이 있을 수 있습니다.

사용용도

본 제품은 다음의 작업에 사용됩니다. 다른 용도에는 사용하지 마십시오.

다른 용도에 사용하면 안전에 문제가 생깁니다.

1. 논작물의 병해충에 대한 약제 살포.               7. 정원수․분재․잔디밭의 병해충에 대한 약제 살포 및 살수.

2. 일반 밭작물의 병해충에 대한 약제 살포.       8. 도시위생용 소독액․살충액의 살포.

3. 과수일반의 병해충에 대한 약제 살포.          9. 공원 등의 화단․가로수의 병해충에 대한 약제 살포.

4. 하우스 재배작물의 병해충에 대한 약제 살포.  10. 잡초방제에 대한 제초제의 살포.

5. 꽃 재배작물의 병해충에 대한 약제 살포.      11. 야채․근채의 세정 및 살수.

6. 축사․닭장 등에의 소독액․살충액의 살포.

● 강산성의 약품, 강알카리성의 약품, 도료, 신나, 가솔린, 등유, 벤진, 알콜 등을 분무하지 마십시오.      화상과 화재를 일으킬 수 있습니다.

● 인화성 높은 약제는 화재를 일으킬수 있으므로 사용하지 마십시오.

■ 본 제품을 빌려줄 때, 남에게 조작을 시킬 때

사전에 취급방법을 가르쳐주고 본제품에 붙어 있는 (안전주의마크) 표시의 경고 라벨에 대해서 1장씩 설명해 주십시오.

본 제품과 같이 이 취급설명서를 전하고 반드시 읽고 올바르고 안전하게 취급하도록 지도해 주십시오.

특히, 금지사항에 대해서는 상세히 설명해 주십시오. 가족에게 조작을 시킬 경우도 같습니다.

- 1 -

	목 차

머리말 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  1

1. 안전하게 작업하기 위해서 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  3

작업 전의 주의 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  3

사용 시 주의 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  4

사용 후 주의 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  5

경고라벨 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  6

2. 부속품과 각 부의 명칭 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  7

3. 조립 및 준비 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  8

노즐 조립 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  8

핸들 조립 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  8

스로틀레버 조립 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  8

급유와 약제의 조합 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  9

4. 사용방법 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10

엔진의 시동 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10

운전 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12

정지 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12

5. 청소․정비․격납 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13

매 시즌의 점검정비 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13

펌프 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13

물기 제거 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13

격납 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14

6. 부조와 조치 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15

7. 사양 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16

- 2 -

1	안전하게 작업하기 위해서

작업 전의 주의

■ 이러한 사람은 살포작업해서는 안됩니다.

● 과로, 질병, 약물의 영향, 그 외의 이유로 정상적인

살포작업을 할 수 없는 사람

● 술기운이 있는 사람   ● 임신 중인 사람

● 살포작업자 이외

■ 작업에 적절한 복장을 합니다.

보호구는 언제나 정상적인 기능을 하는지 점검․정비를 하고 올바르게 착용해 주십시오.

POSITIVE 리스트 제도에 대해서

식품위생법의 농약잔류기준에 Positive리스트 제도가 도입되었습니다. 지금까지 잔류기준치가 결정되지 않은 농산물에 일률적으로 엄격한 기준이 정해졌습니다. 결정된 기준을 넘는 농약이 잔류하는 식품은 판매가  금지되기 때문에 살포하는 약제가 주변의 밭에 이동하지 않도록 주의할 필요가 있습니다. 또한,  주변 밭으로의 이동이 문제가 될 뿐만 아니라 주변 주민에게 폐를 끼칠 수 있습니다. 또, 호수와 늪 등의 수원에 혼입하면 환경파괴로 연결됩니다. 범위 밖으로의 이동을 줄이는 것은 여러 면에서 좋습니다.

POSITIVE리스트 제도란 ?

식품위생법에 근거한 잔류기준치가 설정되지 않은 농약 등이 일정량 이상 포함된 식품의 판매 등을 원칙적으로 금지하는 제도입니다. 이 일정량이란 [사람의 건강을 위협할 수 있는 양으로 후생노동장관이 정하는 양]으로 원칙적으로 0.01ppm입니다. (이른바, 일률기준)

※살포하고자하는 작물 이외에 농약이 첨가되지 않도록 세심한 주의를 해서 살포하십시오!

● 농약살포 시에 반드시 지켜주십시오.

① 바람이 약할 때 살포합니다.

② 살포 위치와 방향에 주의합니다.

③ 적절한 노즐을 사용해 적절한 압력으로 살포합니다.

④ 적절한 양을 살포합니다.

⑤ 원지의 단부에서는 특히 주의합니다.

⑥ 약제탱크와 호스를 깨끗하게 세척합니다.

보다 더 자세한 문의는

POSITIVE리스트제도․농약 이동 대책에 대해서의 홈페이지

● 농림수산성 홈페이지 [농약코너] http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/index.html

● 일본식물방역협회(JPP넷)홈페이지 [농약살포기술정보] http://www.jppn.ne.jp/jpp/public/sanp.html●  전국농업협동조합연합회[agri info] http://www.agri.zennoh.or.jp/hiyaku/positivelist/default.asp

- 3 -

안전하게 작업하기 위해서

사용 시 주의

이 제품은, 다음과 같은 농작업에 사용합니다. 또한, 이것 이외의 사용은 피해주십시오.

(1) 일반 밭작물의 병해충에 대한 약액 살포.

(2) 과수 일반의 병해충에 대한 약액 살포.

(3) 하우스 재배작물의 병해충에 대한 약액 살포.

(4) 꽃재배 작물의 병해충에 대한 약액 살포.

(5) 축사․닭장 등의 소독액․살충액의 살포.

(6) 정원수․분재․잔디밭의 병해충에 대한 약액 살포 및 살수.

(7) 공원 등의 화단․ 가로수의 병해충에 대한 약액 살포.

(8) 도시위생용 소독액․살충액의 살포.

(9) 잡초방제에 대한 제조제의 살포.

(10) 야채․근채의 세척 및 살수.

강우 후 사용할 경우, 밭의 토질에 따라서는 바퀴에 흙이 달라붙어 주행곤란이 될 수 있으므로

주의해 주십시오.

■ 약제에 대해서

● 사용하는 약제의 라벨을 반드시 읽고 사용방법, 사용 상의 주의를 알아둡니다.

마지기 당 살포량과 약제의 종류를 틀리면, 약해를 입을 수 있습니다.

● 약제는 안전한 장소에 보관하고 운반할 때는 포장이 찢어지지 않도록 조심합니다.

● 약제 취급 시에 충분히 주의하고 만일 눈과 입에 들어갔을 때는 즉시 물로 씻어 냅니다.

몸에 이상을 느꼈을 경우 즉시 의사의 진단을 받으십시오.

● 풍향에 따라서 살포방법을 바꾸고 작업자와 주택

등에 영향을 미치지 않도록 해주십시오.

약제 살포는 바람불어오는 쪽에서 가는쪽으로      작업하십시오.

또한, 주변의 타작물, 축사, 양식장, 주택에 표류     비산하지 않도록 배려해 주십시오.

● 하우스 안에서 작업할 때는 충분히 환기시켜주십시오.

● 사용하는 약제는 약제탱크 안에 남지 않도록      살포해 주십시오.

● 약제를 조제할 때는 살포계획을 세워 필요한 양만     조제해 주십시오. 남았을 경우 처치 곤란합니다.

- 4 -

안전하게 작업하기 위해서

■ 연료(자동차용 가솔린)에 대해서

연료(자동차용 가솔린)은 인화성이므로 화재방지를 위해 다음의 사항을 지켜주십시오.

연료(자동차용 가솔린)의 보급과 손질을 할 때는 화기 가까이에서 하지 마십시오.

● 연료(자동차용 가솔린)의 보급은 반드시 엔진을 정지하고 식힌 다음 해주십시오. 흘린 경우에는            닦아내 주십시오.

● 가솔린에 엔진오일을 혼합한 혼합가솔린을 사용하지 마십시오. 본 기계에 혼합 가솔린을 사용하면           시동불량, 출력저하, 연료계가 줄어드는 원인이 됩니다.

■ 엔진에 대해서

● 엔진은 운전 중, 정지직후는 고온입니다. 마후라, 실린더 핀 등에 손을 대면 화상을 입을 수                있습니다.

● 엔진은 시동 걸었을 때, 갑작스런 분무에 의한 피복을 방지하기 위해서 코크가 확실하게                잠겨져 있는 것을 확인합니다.

● 엔진 운전 중, 스파크 플러그는 만지지 말아 주십시오. 감전될 수 있습니다.

● 실내에서는 운전하지 마십시오. 일산화탄소중독이 됩니다.

● 엔진의 배기가스 흡입하지 않도록 주의 하십시오.

● 엔진의 배기․배풍은 고온입니다. 금속부품의 온도도 높아지므로 화상을 입을 수 있습니다.

■ 펌프에 대해서

● 노즐에서 토출하는 약제는 고압입니다. 사람을 향해서 분무하지 마십시오.

● 엔진을 시동 걸 때는 노즐의 밸브가 확실하게 닫혀있는 것을 확인합니다.

● 호스의 접속부를 확인합니다.

■ 시업 전 점검

● 각 부의 나사가 느슨하지 않은지 점검합니다.

나사가 느슨하면 약제피폭사고를 일으킬 수 있습니다.

● 호스의 접속부가 느슨하지 않은지 점검합니다.

사용 후 주의

● 사용하는 약제는 남지 않도록 살포해 주십시오. 살포계획을 세워 필요량만 조합해 주십시오.

● 기계에 묻은 약제는 깨끗이 닦아내 주십시오. 녹슴과 고장의 원인이 됩니다.

● 연료는 전부 닦아내 주십시오.

자동차 등으로 운반할 때는 기계가 쓰러지지 않도록 조치해 둡니다.

- 5 -

안전하게 작업하기 위해서

라벨

● 항상 먼지와 흙을 털어내고 표시내용이 확실하게 보이도록 해주십시오.

● 경고라벨이 손상된 경우는 새로운 것으로 교환해 주십시오.

● 경고라벨이 붙어있는 부품을 교환했을 때는 반드시 새로운 경고라벨을 같은 부분에 붙여주십시오.

- 6 -

	부속품과 각 부의 명칭

■ 부속품

■ 각 부의 명칭

- 7 -

3	조립 및 준비

■ 노즐조립

● 노즐, 노즐파이프, 볼 콕, 손잡이, 호스의 순으로 패킹이      붙어있는 것을 확인하고 누수가 없도록 확실하게       나사를 조여주십시오.

● 호스의 반대편은 분무기의 토출구에 접속합니다.

● 케이블타이로 호스를 핸들 취부좌에 고정합니다.

■ 핸들조립                                       ■ 스로틀레버 조립

● 핸들을 핸들취부좌에 넣고 자신의 신장에 맞춰     ● 스로틀레버를 핸들에 조립합니다.

높이를 결정하고 조립볼트로 고정합니다.           ● 케이블타이로 스로틀와이어를 핸들 취부좌에

고정합니다.

- 8 -

조립 및 준비

급유와 약제의 조합

가솔린은 매우 인화성이 높고 또한 기화한 가솔린은 폭발해서 사상사고를 일으킬 수 있습니다.

가솔린을 보급할 때는

● 엔진을 정지해 주십시오.

● 화기를 가까이에 두지 마십시오.

● 가솔린은 흘리지 않도록 보급해 주십시오. 만일      흘렸을 때는 천조각 등으로 깨끗이 닦고 화재와      환경에 주의 해서 처분해 주십시오.

● 연료는 주입구의 입구까지 넣지 마시고 소정의       급유한계위치를 넘지 않도록 보급해 주십시오.

그 이상 주입하면 가솔린이 연료급유캡에서      스며 나올 수 있습니다.

■ 가솔린 급유

<점검>

연료탱크의 외부에서 액면의 위치를 확인하고 연료의 양을 점검합니다.

적을 경우는 급유한계위치를 넘지않도록 보급해 주십시오.

<보급>

사용가솔린 : 자동차용 가솔린

● 연료보급캡을 조금 느슨하게 하고 연료탱크 안과     외부와의 기압차를 조정합니다.

● 보급 후, 급유캡을 완전하게 닫아주십시오.       또한 급유캡 조립부에서 연료가 누출되지 않는      것을 확인해 주십시오.

탱크용량 : 0.55L

취급 포인트

가솔린에 엔진오일을 혼합한 혼합가솔린을 사용하지 마십시오. 본 기계에 혼합가솔린을 사용하면 시동불량, 출력저하, 연료계가 줄어드는 원인이 됩니다.

■ 엔진오일 급유

엔진을 수평으로 하고 오일급유캡을 열고 주입구의 입구까지 오일이 있는 지 점검해 주십시오.

부족한 경우는 새로운 오일을 입구까지 보급해 주십시오.

● 먼지와 변색이 있는 경우는 교환해 주십시오. (교환시기, 방법은 엔진     취급설명서 참조)

취급 포인트

● 엔진을 연속운전할 경우, 매번 열시간 운전으로 엔진오일 점검, 보급을     해 주십시오.

● 엔진오일의 보급은 오일용량이 작기 때문에 소량만 넣어주십시오.● 오일급유캡은 확실하게 닫아주십시오. 느슨하면 오일이 누출됩니다.

<권장오일>

[4사이클가솔린엔진오일]

혼다순정울트라-U범용(SAE10W-30)또는API분류 SE,SF,SG급상당의 SAE10W-30오일을 사용해주십시오.

※ 수화(水和)제는 별도용기로 물과 혼합하고 나서 약제탱크 뚜껑을 열어 투입해 주십시오.

<오일용량>0.08L

■약제의 조합(희석배율캡의 사용방법)

1. 희석배율캡의 레버를 [閉]로 한다.

살포할 희석배(농도)의 눈금까지 농약(유제 등)을 넣습니다.

● 눈금은 탱크 정격용량에서 1,000배액, 2,000배액을 표시하고     있습니다.

2. 캡의 레버를 [開]로 하면 농약이 탱크 안으로 투입됩니다.

● 살포 시에는 반드시 레버를 [閉]로 해 주십시오.

● 정격용량(25L)이상의 약액을 넣었을 때, 탱크를 쓰러뜨렸을 때는 액체가 누출될 수 있습니다.

※ 사용 후에는 캡 내면을 물로 씻거나 젖은걸레로 닦아 주십시오.

- 9 -

4	조립 및 준비

엔진의 시동

● 엔진을 시동걸 때에는 반드시 약제탱크에 물 또는 약제를 넣습니다. 넣지 않으면 펌프가 고장납니다.

● 처음 시동걸 때는 약제 조합 전에 정수된 물로 운전해서 기계의 상태를 확인해 둡니다.

●노즐은 코크를 닫아서 분무정지 상태로 합니다.

●배기가스는 인체에 유해합니다. 환기하기 어려운 곳에서의 운전은 하지 마십시오.

1. 프라임조작을 행합니다.

연료 되돌리는 튜브 안에 가솔린이 이동하기까지 프라임펌프를 반복해서 누릅니다.

2. 쵸크조작을 행합니다.

● 추울때와 엔진이 식고 있을 때에는 쵸크레버를 “시동”의 위치에 맞춥니다.

● 엔진이 따뜻할 때는 조작불필요합니다.

3. 스로틀레버를 중저속위치로 합니다.

4. 조압변핸들을 [시동]의 위치로 합니다.

- 10 -

사용방법

시동그립을 반복해서 당겨도 시동이 걸리지 않는 경우는 쵸크를 운전으로 한 후, 로프를 당겨서 시동겁니다.

※ 이렇게해서도 시동이 걸리지 않는 경우는 15페이지를      참조해 주십시오.

5. 엔진을 시동합니다.

시동그립을 가볍게 2~3회 당긴 후, 시동그립을 힘있게 당겨서 시동겁니다.

[시동그립 당기는 방법]

1. 시동그립을 오른손으로 확실하게 쥡니다.

2. 왼손으로 약제탱크를 누릅니다.

3. 시동그립은 저항을 느낄 때까지 천천히      당깁니다.

4. 시동그립은 스타트의 출입구로 직선이      되도록 당깁니다.

5. 시동그립은 전부 당기지 않도록 합니다.

6. 시동그립은 당긴 채로 놓지 않고 확실하게     제자리도 되돌립니다.

6. 쵸크를 서서히 되돌립니다.

● 쵸크레버를 “시동”으로 했을 때는 엔진      회전이 안정된 것을 확인하면서 서서히      “시동”의 방향으로 되돌립니다.

- 11 -

사용방법

시동

1. 조압변 핸들을 돌려서 제초, 분무, 고압(정치)와 작업조건에     맞는 압력의 설정을 합니다.

2. 조압핸들을 [시동]의 위치로 합니다.

3. 분무상태, 기계의 이상유무를 확인한 상태에서 스로틀레버를     고속위치로 합니다.

● 조압변핸들 [고압]의 위치에서 스로틀 전개방인 채로 조압변 핸들 [분무] [제초]로 하면 압력이 낮게 된만큼 회전이 높아지기 때문에 [분무], [제초]의 위치로 사용할 경우는 스로틀 전개방보다 약간 되돌린 위치에서 사용해 주십시오.

● 공회전은 물없이 하지 마십시오. 피스톤패킹이 손상됩니다.

4. 코크를 열면 약액이 노즐에서 분무됩니다.

정지

1. 코크를 닫는다.                                         3. 스톱버튼을 눌러서 엔진을 정지한다.

2. 스로틀레버를 저속으로 되돌린다.

- 12 -

5	청소․정비․격납

매 시즌의 점검정비

청소․점검 및 정비 시에는 반드시 본 기계를 정지해 주십시오.

■ 에어클리너 청소

● 엘리먼트가 더러운 상태이면 출력저하와 시동곤란이

됩니다. 엘리먼트는 가끔 청소하고 먼지를 털어주십시오.

● 엘리먼트를 청소할 때는 세척용 기름 또는 연한 중성     세제로 씻고 엔진오일을 흡수시켜 강하게 짠 다음 조립해     주십시오.

■ 점화플러그의 청소

●카본을제거하고틈을                 0.6mm~0.7mm로 조절합니다.

■ 상세한 것은 엔진취급설명서를

펌프

참조해 주십시오.

■ 피스톤 패킹, 씰 패킹은 마모상태를 체크하고 마모되어 있는 것은 교환합니다.

물 제거

※ 분해정비는 구매처 또는 취급점에 상담해 주십시오.

물제거는 반드시 행하여 주십시오. 겨울동결로 인해 펌프가 파손되는 경우가 있습니다.

① 약제탱크의 드레인캡과 펌프의 호스 접속 나사를 풀고

남은액체를 배출합니다.

② 약제탱크에 정수된 물을 넣어 엔진을 시동해서 노즐로

분무시켜 펌프와 호스 안을 세척합니다.

③ 스로틀레버를 전개방에서 약간 되돌린 위치에서 15~20초

운전하여 잔액을 제거합니다.

겨울에는 약제탱크, 펌프 안에 약제를 넣은 채로 있으면 안됩니다. 파손의 원인이 됩니다.

④ 스로틀레버를 저속으로하여 스톱버튼으로 엔진을 정지합니다.

- 13 -

청소․정비․격납

격납

1. 연료탱크의 가솔린을 빼내고, 아이들링으로 엔진이

자연스럽게 멈출 때까지 운전합니다.

2. 조압변 핸들을 [시동]의 위치에 합니다.

3. 스로틀레버를 저속의 위치로 합니다.

● 손상부근이 있는 경우는 수리해고 나서       격납해 주십시오.

이 경우, 부품, 소모품은 전부 당사지정의     순정부품을 사용해 주십시오.

● 보관은 온기가 적은 장소에서 먼지가       쌓이지 않도록 해주십시오.

4. 이상의 것을 완료하면 상자 등에 넣어

온기가 적고 통풍이 잘 되는 장소에

보관합니다.

- 14 -

6	부조와 조치

● 펌프, 엔진의 상태가 불량인 경우는 다음의 내용으로 생각해 볼 수 있습니다.

● ☆표시에 대해서는 구입한 판매점, JA(농협)에 조정, 수리를 의뢰해 주십시오.

현 상	원 인	조 치
흡수 안될 때	(1) 흡수호스의 접속부의 느슨함	(1) 충분히 조여준다
	(2) 흡수호스에 약제가 쌓임	(2) 분해청소	☆
	(3) 피스톤 패킹의 마모	(3) 신품교환	☆
	(4) 변부에 이물질	(4) 분해청소	☆
압력이 올라가지 않을 때 (분무상태가 좋지 않을 경우)	(1) 피스톤 패킹의 마모	(1) 신품교환	☆
	(2) 실린더 내면에 기스	(2) 신품교환	☆
	(3) 토출변에 기스	(3) 신품교환	☆
	(4) 조압변좌의 바보	(4) 신품교환	☆
	(5) 각 변부에 이물질	(5) 분해청소	☆
	(6) 캠 핸들의 마모	(6) 신품교환	☆
	(7) 노즐 구멍의 마모	(7) 신품교환	☆
	(8) 노즐 사용 수의 과다	(8) 노즐 수를 적게 하거나 구멍 직경의 작은 노즐로 교환

현 상	원 인	조 치
시동이 걸리지 않을 때	● 자동차용 가솔린 부족	● 자동차용 가솔린 보급
	● 연료필터 먼지 쌓임	● 청소
	● 시동조작 오류	● 엔진 시동 항목 참조
	● 점화플러그 불량	● 교환	☆
	● 마그네트 불량	● 교환	☆
	● 캬브레터 불량	● 교환	☆
출력부족	● 스로틀와이어 조절 불량	● 조절	☆
	● 에어클리너 엘리먼트 먼지쌓임	● 청소
	●배기포트, 마후라에 카본 퇴적	● 청소	☆
진동이 크게 될 때	● 각 부의 느슨함	● 조임
배기음이 크게 될 때	● 마후라 및 마후라커버의 느슨함	● 조임

- 15 -

	사양

기체치수	높이(mm)	850~900(핸들조립시)
	폭(mm)	300
	길이(mm)	1500(핸들조립시)
건조중량(kg)		18.5
분무기	형식	수평대향 유니프로식
	흡수량(L/분)	7.1
	회전수 min⁻¹(rpm)	1930
	압력MPa	0, 0.6, 1.2, 1.8, 2.4, 3.0
약제탱크용량(L)		25
엔진	제식	GX25
	형식	강제공냉4사이클
	배기량(ml)	25
	운속정격출력Kw/min⁻¹(PS/rpm)	0.81/7000(1.1/7000)
	연료	자동차용 가솔린
	점화방식	전자점화
	점화플러그	CM5H(NGK)
	시동방식	리코일 스타트
	연료탱크용량(L)	0.55
	윤활유량(L)	0.08

- 16 -

서비스와 보증에 대해서

■ 보증서에 대해서

보증서는 손님이 보증기간 중에 보증수리를 받을 때에 제시해 주십시오.

읽으신 후, 반드시 보관해 주십시오.

● 기계의 개조는 위험하므로 개조하지 마십시오. 개조한 경우와 취급설명서에 적혀있는 올바른 사용목적과 다른 경우 등은 제조자의 보증대상 외로 되므로 주의해 주십시오.

■ 애프터 서비스에 대해서

◯ 시업점검 시와 사용 중의 불량이 발견된 경우는 즉시 적절한 정비를 해 주십시오.

구매하신 판매점에 연락해 주십시오.

◯ 연락받을 내용

● 기종명

● 제조번호(P7 부속품과 각 부의 명칭의 ※표시부분 참조)

● 고장내용

무엇이․어떻게해서․어떤상태로․어떻게되었는지를 상세하게 말씀해 주십시오.

◯ 본 제품을 안전하게 사용하기에는 올바fms 조작과 정기적인 정비가 필요합니다.

매년 1번은 구매하신 판매점에서 점검정비를 해 주십시오.

이 때, 정비는 유료입니다.

■ 보수부품의 공급년 기한에 대해서

본 제품의 보수부품의 공급년 기한은 본 제품의 제조중단 후 9년입니다.

다만, 공급년 기한 내이더라도 특수부품에 대해서는 납기 등을 상담할 경우가 있습니다.

보수용부품의 공급은 원칙적으로는 상기의 공급년 기한으로 종료됩니다만 공급년 기한 경과 후이더라도 부품공급의 요청이 있는 경우에는 납기 및 가격에 대해서 상담할 수 있습니다.